Mesures des niveaux optiques
sur raccordement GPON
[bookmark: _GoBack]11.04.2016/ C. Schär
1. Câblage pour mesure du spectre optique « Downstream »


 détails d’utilisation de l’analyseur JDSU MTS 6000A au point 3
2. Câblage pour mesure du spectre optique « Upstream »
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 détails d’utilisation de l’analyseur JDSU MTS 6000A au point 3


3. [bookmark: _Ref448157974]Utilisation de l’analyseur de spectre optique « JDSU MTS 6000A »
[image: ]
· Cliquer « HOME »






· puis, sélectionner l’application
« Optical Spectrum »
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· par le bouton « SETUP »




· sous « Acquisition », vérifier le paramétrage suivant :
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· sous « Display », laisser les paramètres suivants :
- le "Zoom Mode" sur « Auto »
[image: ]
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· Démarrer la mesure par le bouton « START/STOP »







· Le bouton central permet de
ressortir du « Zoom »


4. Capture d’écran
· Stopper la mesure par le bouton « START/STOP »
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· Faire la capture d’écran en pressant simultanément les 2 flèches « gauche + droite »
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5. Récupération des fichiers de « capture d’écran »
· [image: ]Presser le bouton « FILE » 









. . . suite "Récupération des fichiers"
· Les fichiers « capture d’écran » se trouvent à cet emplacement

[image: ]

· Brancher un "stick USB" et, après avoir sélectionner le fichier,
cliquer « Edit » - « Copy » -  . . . puis « Paste » une fois l’emplacement
dans le « stick USB » choisi
[image: ]

ISATEL_appareil_evolutif_spectrum_FO.docx		p. 1/ 4
ISATEL_appareil_evolutif_spectrum_FO.docx		p. 2/ 6
image4.JPG
) b

SETTINGS  Connectivity

Optical
Spectrum





image5.JPG




image6.JPG
TR |

Mode WDM / OSNR
sweep Continue
Sweep Range Full
Averaging acquisition No
Number of sweeps 2
Long Term No

Wait period 5s

Acquisition

Analysis

Display




image7.JPG
T |

Grid Conventional
Alarms None
Zoom Mode Auto
unit nm
Table Content Standard

Acquisition

Analysis

Display





image8.JPG
we ol 17:15 11/04/2016

Acq: 2 S<->N:Auto  Fiber 7 Cable Loc A -> Loc B |2 (":T““
1522.7230m -72.66dBm 543.083nm -90.25dBm Channel

S S

dBm (Optical Power n Full Resdlution) B
30—

a0-

] I7 Cursor A

I cursor B

VTrace
[V Table

1540 1550 1550
Detect.: Permanent Splitter: No Nb: 000/000 Pcomp: Fast
Channel  Channel D Wavelen.(nm) ~Spacing(nm) Pwr. int(dBm) OSNR(dB) Noise(dBm) Report

Set Ref
Channel

Advanced

S@osa





image9.JPG




image10.JPG




image11.JPG
S OPTER RO SR

Load
Print_2016_04_11_17_14_25.)pg
CIWTS 6000A V2 S Files - 10 Directories Date -
B SR Select

Eapps Cable0050E
Edcalib_docs
Edconfig
Eddemo logs-stratasync
Eliost+found
EdPrint
Edscope template-mylogo
Elsoftware
Edstratasync
Eluser-manuals

Cable0060E

08/04/L6 15:31] all
08/04/L6 15:31]
11/04/16 15:03
11/04/16 17:14|
07/04/16 15:01





image12.JPG
Acq: 2

S<->N:Auto  Fiber 7 Cable

OSA-110M A Res: Full  Th: -56.1dBm

Loc A -> Loc B
11/04/2016 17:15

EMTS 6000A V2
B & disk

Edapps
Edcalib_docs
Edconfig
Eldemo
Eiost+found
Erint
Edscope
Esoftware
Edstratasync
Eluser-Manuals

11 Files - 39 Directories

Date

11% free (446 MB)

basicEPCECVC
BLOCKED_CutePDFwriter JPG
CERTIFICATcrts

[ dhcp-4.2.5-P1 targz

[ dhcpd.conf

[ poscsis3.zip
DP360_GUI_vue_LJPG
epc39zs

Gls

TC7200_cm

TC7200_emtacomplet

26/03/15 12:33
11/04/16 09:18|
26/03/15 16:25|
16/01/14 16:34|
17/01/14 11:29)|
18/10/13 08:58
11/11/14 09:16|
26/03/15 11:50)
03/02/14 09:10|
26/03/15 14:51]
26/03/15 15:34|

Ccopy

cut

Paste

Rename
Directory

Delete

Exit




image1.jpeg
Access node
MileGate 2310

[Optical splitter |
TITTTTITT

prise "table"
3

Analyseur de spectre optique
1DSU MTS 6000A

GPON CPE
‘Genexis Titanium-24




image2.jpg
Access node
MileGate 2310

SR

prise "table"

Analyseur de spectre optique
1DSU MTS 6000A

veur

GPON CPE
Genexis Titanium-24





image3.JPG
004810000




