Matériel  pour le TP03 de conception de réseau

1 Cisco blanc du labo C10-12 (catalyst 3560) +  un sfp GLX-SX-MM (à installer sur le port 9), une connection fibrée (verte) MM non-croisée pour la connexion aux prises multimode, un câble ethernet (pour le connecter avec le laptop) et le cable d’alimentation
1 GPON (du bon numéro de table) et son power supply
Un Spectrum Analyser JDS-Uniphase  pour toute la classe  (testeur des signaux GPON)

Soft :
Jperf (à faire partir par le cmd et à installer sur le laptop et le pc de labo)
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