Charte de sécurité à l’intention 
des utilisateurs du laboratoire de chimie
	Il est interdit de consommer ou d’apporter des boissons ou de la nourriture dans les laboratoires.
	

	Connaitre les numéros de téléphone de secours
	

	Le port des lunettes de protection, des gants, d’une blouse boutonnée, d’un pantalon long et des chaussures fermées est obligatoire
	

	Connaitre les consignes de premiers secours et de situations d’urgences
	

	Identifier et localiser le matériel de premiers secours (rince œil, trousse de secours)
	

	Repérer les moyens d’extinction ou les couvertures anti-feu.
	

	Apprendre la signification des pictogrammes de dangers 
	

	Savoir lire la FDS et identifier les mentions du danger (H) et conseils de prudence (P)
	

	Rangez les sacs sur les chaises. Ne les laissez pas dans les passages
	

	Travailler débout. Se déplacer à l’intérieur du laboratoire dans le calme
	

	S’il manque un matériel ou un outil dans votre armoire, demandez le professeur au lieu de le chercher ailleurs
	

	Il ne faut jamais ajouter de l'eau dans l'acide concentré
	

	Fermez la bouteille tout de suite après l’utilisation, évitez de respirer les vapeurs
	

	En cas de contact des acides ou des bases avec la peau, enlever immédiatement le vêtement contaminé, laver abondamment à l'eau pour diluer le produit. Si nécessaire, utiliser la douche pour se laver
	

	La manipulation des produits dangereux doit se faire sous une hotte d’aspiration.
	

	Les déchets d’expérience doivent être éliminés dans des containers prévus à cet effet en triant les produits par catégorie (acides, bases)
	

	Ranger la place de travail après le TP en remettant tous les ustensiles dans les tiroirs / sur les étagères de l’armoire individuelle
	

	Après usage de verrerie, la rincer à l’eau désionisée, essuyer à l’aide du papier ménage puis la ranger directement. 
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